Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu

**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Opis** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena zł** | **Wartość**  **zł**  **(5 x 6)** |
| **1** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. |  | **Roboty rozbiórkowe** | |  |  |  |
|  | 1. | Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską | m2 | 1,2\*2,0\*2+  1,0\*2,0\*2+  1,2\*2\*3 = 16,00 |  |  |
|  | 2. | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach | m2 | 167,76 |  |  |
|  | 3. | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach | m2 | poz.7 =  85,56 |  |  |
|  | 4. | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 | szt. | 4 |  |  |
|  | 5. | Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg. | m2 | 5,7\*3,2+  (2,84+3,02)\* 3,15 = 36,70 |  |  |
|  | 6. | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 1,3\*2,1\*0,25 = 0,68 |  |  |
|  | 7 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju | m2 | 5,7\*5,7+  5,67\*9,36 = 85,56 |  |  |
|  | 8 | Zerwanie posadzki cementowej - przyjęto 50% powierzchni | m2 | poz.7\*0,5 = 42,78 |  |  |
|  | 9 | Usunięcie z parteru budynku gruzu | m3 | poz.5\*0,12+ poz.6+poz. 7\*0,03+poz.  8\*0,05 = 9,79 |  |  |
| **2** |  | **Roboty murowe, zabudowy g-k** | |  |  |  |
|  | 10 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 | (1,02\*2,0+  1,35\*3,15+  0,9\*2,05)\* 0,25 = 2,03 |  |  |
|  | 11 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 75-01 | m2 | 5,7\*3,2-1,0\*  2,02 = 16,22 |  |  |
|  | 12. | Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 1,2 |  |  |
| **3** |  | **Roboty wykończeniowe** | |  |  |  |
|  | 13. | Tynki cementowo-wapienne | m2 | (1,0\*2,0\*2+  1,35\*3,15)\*  2+0,12\*3,15 = 16,88 |  |  |
|  | 14. | Gładzie gipsowe na ścianach i sufitach | m2 | 281,73 |  |  |
|  | 15. | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT  17" i "ATLAS UNI GRUNT" | m2 | poz.15 =  281,73 |  |  |
|  | 16. | Dwukrotne malowanie ścian i sufitów | m2 | poz.16 =  281,73 |  |  |
|  | 17. | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko - przyjęto 50% powierzchni | m2 | poz.8 =  42,78 |  |  |
|  | 18. | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 | poz.3 =  85,56 |  |  |
|  | 19. | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m2 | poz.19 =  85,56 |  |  |
|  | 20. | Ułożenie posadzek z płytek gres | m2 | poz.20 =  85,56 |  |  |
|  | 21 | Cokoliki z płytek gres | m | 5,7\*4+5,67\*  2+9,36\*2+  2,84\*2 = 58,54 |  |  |
|  | 22 | Wymiana elementów podłóg - listwa progowa | szt. | 5 |  |  |
| **4** |  | **Stolarka drzwiowa** | |  |  |  |
|  | 23 | Dostawa i montaż automatycznych drzwi przesuwnych aluminiowych | szt | 1 |  |  |
| **5** |  | **Roboty elektryczne** | |  |  |  |
|  | 24 | Roboty elektryczne | kpl | 1 |  |  |
| **Wartość robót bez podatku VAT** | | | | | |  |
| **Podatek VAT** | | | | | |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto** | | | | | |  |